Программа RS485p предназначена для управления и контроля состояния преобразователей частоты моделей ЕI-7011, EI-9011 и EI-P7002 по последовательной линии связи RS-485 (протокол Modbus).
Данное программное обеспечение не требует инсталляции. Скопируйте всю папку с файлами на любой диск компьютера. 
Запуск программы обеспечивается файлом RS485p.exe. Далее следуйте инструкциям Руководства пользователя RS485p.
